|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШВП | 1П756ДФ3.18.000  | 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=1930 мм Lрезьб=1020 мм  |
| 2 | ШВП  | 1П756ДФ3.22.000 | 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ= 1930мм Lрезьб=1020 мм  |
| 3 | ШВП | 1П756ДФ3.56.000  | 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=885 мм Lрезьб=674 мм  |
| 4 | ШВП | 1П756ДФ3.55.000  | 1П756ДФ3, РСЗ; Lобщ=885 мм Lрезьб=674 мм  |
| 5 | ШВП | 16М30Ф3.55.000  | 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм  |
| 6 | ШВП | 16М30Ф3.54.000 (РТ772Ф3)  | 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм  |
| 7 | ШВП | 16М30Ф3.56.000  | 16М30, РСЗ; Lобщ=1058 мм Lрезьб=857 мм  |
| 8 | ШВП | 16М30Ф3.57.000  | 16М30, РСЗ; Lобщ=1190 мм Lрезьб=916 мм  |
| 9 | ШВП | 16М30Ф3.18.000 (РТ772Ф3)  | 16М30, РСЗ; Lобщ=2420 мм Lрезьб=1690 мм  |
| 10 | ШВП | 16К30Ф323.05.000  | 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=2390 мм Lрезьб=1690 мм  |
| 11 | ШВП | 16К30Ф302.55.000  | 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=750 мм Lрезьб=505 мм  |
| 12 | ШВП | 16К30Ф30.18.000  | 16К30, 16М30 РСЗ; Lобщ=2450 мм Lрезьб=1590 мм  |
| 13 | ШВП | РТ755Ф3.63.000  | РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=2060 мм Lрезьб=1350 мм  |
| 14 | ШВП | РТ755Ф3.70.000  | РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=3730 мм Lрезьб=3082 мм  |
| 15 | ШВП | РТ755Ф3.50.000  | РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=1200 мм Lрезьб=783 мм  |
| 16 | ШВП | РТ755Ф3.53.000  | РТ 755Ф3, РСЗ; Lобщ=1310 мм Lрезьб=782 мм  |
| 17 | ШВП | РТ717Ф3.18.000  | РТ 717Ф3, РСЗ; Lобщ=3890 мм Lрезьб=3064 мм  |
| 18 | ШВП | СА630С30Ф3-18.004.02  | СА630Ф3, Саста; Lобщ= мм Lрезьб= мм  |
| 19 | ШВП | СА630С30Ф3.55А.100  | СА630Ф3, Саста; Lобщ= мм Lрезьб= мм  |
| 20 | ШВП | 16К20Т1.153.000.000./010/020  | 16К20Т1.02 КР.Пролетарий; Lобщ=750 мм Lрезьб=425 мм  |
| 21 | ШВП | 16К20Т1.154.000.000/010/020  | 16К20Т1.02 КР.Пролетарий; Lобщ= 1786 мм Lрезьб=1180 мм  |
| 22 | ШВП | 16К20Т1.158.000.000/020  | 16А20ФЗ.С32/С39 КР.Пролетарий; Lобщ= 622 мм Lрезьб=407 мм  |
| 23 | ШВП | 16К20Т1. 159.020.000/020  | 16А20ФЗ.С32/С39 КР.Пролетарий; Lобщ=1727 мм Lрезьб= 1192 мм  |
| 24 | ШВП | 30.06.600  | 1В340ФЗ, Бердичев; Lобщ=365 мм Lрезьб=225 мм  |
| 25 | ШВП | 1325ФЗ. 220.600  | 1В340ФЗ, Бердичев; Lобщ= 760 мм Lрезьб=490 мм  |
| 26 | ШВП | 52.02. 20.600БА  | 1П42ОПФ3, Бердичев; Lобщ= 1580 мм Lрезьб= 1200 мм  |
| 27 | ШВП | 52.02. 30.600А  | 1П42ОПФ3, Бердичев; Lобщ= 710 мм Lрезьб= 500 мм  |
| 28 | ШВП | СВ141П.11.000  | СВ141П Стерлитамак, ИжМаш; Lобщ= 780 мм Lрезьб= 470 мм  |
| 29 | ШВП | СВ141П.33.000  | СВ141П Стерлитамак, ИжМаш; Lобщ= 465 мм Lрезьб=255 мм  |
| 30 | ШВП | 2С132ПМФ2.36.000  | 2С132ПМФ2, Стерлитамак, Зил; Lобщ= 877 мм Lрезьб=592 мм  |
| 31 | ШВП | 2С132ПМФ2.39.000  | 2С132ПМФ2, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1207 мм Lрезьб=830 мм  |
| 32 | ШВП | 2С150ПМФ4.27.040  | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1410 мм Lрезьб=1039 мм  |
| 33 | ШВП | 2С150ПМФ4.39.020  | СС2ВПМФ4 2С150пМФ4, Стерлитамак, Зил; Lобщ=1168 мм Lрезьб=804 мм  |
| 34 | ШВП | ЗД725.502.010;  | 5Е756Ф, Воронеж с/з; Lобщ=825 мм Lрезьб=765 мм  |
| 35 | ШВП | ЗЕ756.305.000  | 5Е756Ф, Воронеж с/з; Lобщ=840мм Lрезьб=645 мм  |
| 36 | ШВП | ЗЛ722В.162.000  | ЗЛ722В ЗЛ741В, Липецк,с/з ; Lобщ= 770мм Lрезьб=620 мм  |
| 37 | ШВП | ЗЛ722В.323.000  | ЗЛ722В ЗЛ741В, Липецк,с/з ; Lобщ=870 мм Lрезьб=625 мм  |
| 38 | ШВП | 4Л721.Ф1.15.120  | 4Л721Ф1, Троицк; Lобщ=350 мм Lрезьб=238 мм  |
| 39 | ШВП | 4Л721.Ф1.20.220  | 4Л721Ф1, Троицк; Lобщ= 492мм Lрезьб=335 мм  |
| 40 | ШВП | 500МФ4.308.003  | ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1167 мм Lрезьб=858 мм  |
| 41 | ШВП | 500МФ4.407.003  | ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1308 мм Lрезьб=1060 мм  |
| 42 | ШВП | 500МФ4.107.003  | ИР500ПМФ4, Иваново; Lобщ=1478 мм Lрезьб=1150 мм  |
| 43 | ШВП | 6Т13Ф3-1.300.001  | ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=980 мм Lрезьб=520 мм  |
| 44 | ШВП | 6Т13Ф3-1.600.001  | ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=1082 мм Lрезьб=630 мм  |
| 45 | ШВП | 6Т13Ф3-1.700.001  | ГФ2171 6Т13Ф3, Н.Новгород; Lобщ=1555 мм Lрезьб=1224 мм  |
| 46 | ШВП | 6Р13Ф3-37.61.001  | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ=1072 мм Lрезьб=600 мм  |
| 47 | ШВП | 6Р13Ф3-01.38.001  | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ=835 мм Lрезьб=430 мм  |
| 48 | ШВП | 6Р13Ф3-70.001  | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 1620 мм Lрезьб=1204 мм  |
| 49 | ШВП | ГФ2171С6.300.001  | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 940 мм Lрезьб=580 мм  |
| 50 | ШВП | ГФ2171С6.700.001  | ГФ2171 Н.Новгород; Lобщ= 1555 мм Lрезьб=1224 мм  |